**КАРТОТЕКА КР-3**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Картотечный металлический шкаф для хранения документов КР - 3****Размер:**1025х465х630**Срок службы:** 10 лет.**Номер РУ - РЗН 2017/5700****ГОСТ 16371-2014**Металлическая сборно-разборная картотека (в комплектацию входит фурнитура для сборки картотеки - саморезы 4х15).Картотека на три ящика с внутренними размерами каждого 240х392х570 и фасадной площадью 420\*307 установленными на телескопические направляющие (45х600). Каждый из ящиков имеет рамку для нанесения информации (70х45) и антиопрокидывающееустройство не позволяющее одновременно выдвигать несколько ящиков.Размер ящиков дает возможность использовать подвесные папки формата А4, или “Foolscap”.Шкаф имеет один центральный замок (в комплекте к шкафу идут 2 ключа).Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие).Металлические картотеки поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и вес.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Картотека**  | **КР-2**  |
| **1** | **Габаритные размеры, масса** | **Высота - 1025мм****Ширина - 465мм****Глубина - 630мм** |
| **2** | **Количество ящиков,шт** | **3**  |
|  | **Внутренние размеры ящика (В\*Ш\*Г), мм**  | **240\*392\*570** |
|  | **Размер фасада ящика (Ш\*В), мм**  | **420\*307** |
|  | **Рамка на каждом ящике для нанесения информации** | **Наличие** |
|  | **Размеры рамки (Ш\*В), мм** | **70\*45** |
|  | **Телескопические направляющие ящиков** | **Наличие** |
|  | **Размер телескопических направляющих(В\*Д), мм.** | **45\*600** |
|  | **Полное выдвижение ящиков**  | **Соответствие** |
|  | **Антиопрокидывающее устройство, не позволяет одновременно выдвигать несколько ящиков** | **Наличие** |
|  | **Возможность использования подвесных папок формата А4, либо “Foolscap”** | **Соответствие** |
| **3** | **Количество замков, шт** | **1** |
|  | **Центральный замок**  | **Наличие** |
|  | **Количество ключей к замку, шт** | **2** |
| **4** | **Сборно-разборная конструкция картотеки** | **Соответствие** |
|  | **Фурнитура для сборки картотеки - саморезы 4\*15** | **Наличие**  |
| **5** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие**  | **Соответствие**  |
| **6** | **Регистрационное удостоверение на медицинское изделие** | **Соответствие**  |
| **7** | **Металлические картотеки поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.****Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и вес.**  | **Соответствие**  |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**